|  |
| --- |
|   |
|  |
|  |
| **Fedezze fel az új  TJ ipari címkenyomtatókat.** Tartós, gyors és hatékony megoldások ipari vonalkódos címkézéshez.

|  |
| --- |
| [Ismerje meg a részleteket…](https://www.brother.hu/search-results?term=tj-4)  |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Nagy volumenű, 4" hőnyomtató a tartós címkézésért és a maximális termelékenységért. |
|   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| check | Akár 254 mm/mp nyomtatási sebesség (típusonként eltérhet) |   | check[1] | Akár 107mm nyomtatási szélesség |
| check[2] | A nagy kapacitású, 450 m hosszú hőtranszferes szalag kevesebb fogyóeszközt jelent |   | check[3] | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)  nyomtató parancsnyelvek támogatottak |
| check[4] | Könnyen csatlakoztatható: USB, USB Host, soros, Ethernet és WiFi csatlakozás (opcionális) |   |   |   |

 |   |
|   |

 |
| A TJ ipari nyomtatósorozat olyan teljesítményt kínál, amelyre a legnehezebb gyártási környezetben is számíthat. A megbízható vonalkódnyomtatót az Ön igényeinek szem előtt tartásával, tartós használatra tervezték, így évekig élvezheti a problémamentes címkenyomtatást. |
|  |  |
|   |
| Brother CEE GmbH Magyarországi kereskedelmi Képviseletee-mail: sales@brother.hu |